빛공해 간편 측정 서비스

- 촬영방법 매뉴얼 -

1. 측정대상 조명

빛공해 간편 측정 서비스에서 측정 가능한 조명의 대상은 광고조명과 장식조명입니다. 따라서 가로등과 보안등, 공원등에 의한 광침해는 제외됩니다. 또한 광고조명과 장식조명의 경우에서 빛이 점멸하거나 움직이는 영상을 표출하는 경우는 측정대상에서 제외됩니다.

(O)	(O)	(X)	(X)
광고조명	장식조명	가로등, 보안등, 공원등	점멸광고, 동영상조명

2. 측정가능 디지털 카메라

빛공해 간편 측정 서비스에서 분석서비스가 가능한 사진은 디지털 일안 반사식카메라(DSLR)와 미러리스 카메라(Mirrorless 또는 Hybrid)를 사용하여 촬영한 것입니다. 콤팩트 카메라를 사용한 사진은 분석에서 제외됩니다. 서비스의 이용이 가능한 디지털카메라는 셔터 속도와 조리개 열림 정도를 자유롭게 조절할 수 있고, 촬영 환경에 따라 렌즈를 바꿔가며 수동 모드로 촬영할 수 있어야 합니다. 현재 광측정 보정(Calibration)이 완료되어 서비스의 이용이 가능한 디지털카메라의 모델은 다음과 같습니다.

구분	측정가능 디지털 카메라 목록
캐논	1Ds-Mark II, 5D Mark II, 5D Mark III, 1Dc, 6D, 30D, 40D, 50D, 60D, 70D, 100D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D
니콘	D4, D40, D80, D90, D200, D300, D300S, D610, D700, D800, D5000, D5100, V1
삼성	NX10, NX300, NX300m
소니	NEX-F3, NEX-5R, NEX-5T, A7, A7s, A99, A230, A700, A5000, A6000, RX100 III
기타	Panasonic DMC-GF1, Panasonic GH2, Panasonic GH3, Panasonic DMC-LX7, Olympus E-PL3

이때, 표준렌즈※ 이상은 모두 사용가능하며, 30mm 이하의 단초점 렌즈는 사용할 수 없습니다.

※ 표준렌즈 : 프레임 대각선의 두 배에 해당하는 초점 거리와 약 25° 내외의 수평각을 지닌 렌즈

3. 카메라 설정 및 촬영방법

아래의 디지털 카메라를 설정하는 방법과 사진 촬영 방법을 숙지하고 촬영하시기 바랍니다. 촬영 중에는 사진의 흔들림을 방지하기 위하여 반드시 삼각대를 사용하여 촬영하여야 합니다. 디지털 카메라의 촬영 방식은 자동(Automatic)모드와 수동모드(manual mode) 방식을 모두 제공하고 있으나, 수동모드로 촬영합니다.

디지털카메라에 내장되어있는 노출 측정 방식은 중심부를 중심으로 장면의 노출을 측정하는 방식과 장면 전체의 밝기의 평가 측정하는 방식 등과 같이 2~4가지가 일반적으로 제공됩니다. 측정 대상의 촬영에 있어서 화면의 특정부분에 밝기가 집중되는 경우를 제외하고 평가측광(Evaluative metering) 또는 다분할 방식(삼성카메라)으로 설정합니다.

디지털카메라의 이미지 센서 감도(ISO) 설정은 100으로 합니다. 그리고 촬영 중에는 고정된 조리개 값을 사용해야합니다. 보급형 카메라에 일반적으로 장착되는 번들렌즈를 사용할 경우는 f/8 또는 f/11 조리개 값으로 설정하고, 번들렌즈를 제외한 표준렌즈와 망원렌즈의 경우는 f/11로 설정합니다. 조리개값은 고정하고(f/8 또는 f/11) 다음과 같은 셔터스피드의 간격으로 동일한 장면을 연속 촬영합니다. 예를 들어 첫 번째 노출값이 조리개 f/11, 셔터스피드 1/250 이었으면, 두 번째 노출값은 조리개 f/11, 셔터스피드 1/125, 세 번째 노출값은 조리개 f/11, 셔터스피드 1/60의 순서로 최소 7장을 촬영합니다.

1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	1	2	4	8

디지털카메라의 색온도 설정(화이트 밸런스)은 데이라이트로 설정합니다.

촬영에 있어서 포커싱은 자동 초점방식(AF, Auto-focusing)을 지양하고, 수동으로 초점을 맞추어야합니다. 디지털 카메라에서 촬영된 이미지의 저장 포맷은 JPEG로 설정하며, JPEG 포맷의 압축률은 이미지의 품질이 최상이 되도록 설정하고, 이미지의 저장 크기는 1MB 전후(약 2736×1824 내외)가 되도록 설정합니다. 색공간(color space)의 설정은 sRGB로 설정합니다.

이미지의 시각적인 품질을 향상시키는 각종의 기능은 사용하지 않습니다. 이미지의 흔들림을 보상해주는 기능(IS), Color와 contrast를 향상시키는 기능, 색수차를 보정하는 기능, 이미지 노이즈를 감소시키는 등과 같이 최신의 디지털카메라에서 제공하는 이미지 향상 기능은 모두 사용하지 않습니다. 광고조명이나 장식조명 등의 측정대상을 촬영 할 때는 가급적 대상이 카메라 뷰파인더(Viewfinder)에 가득하게 보이도록 촬영하여 측정 대상이외의 발광체는 촬영되지 않도록 합니다.

이상의 내용을 정리하면 다음 표와 같습니다.

구분	설정
촬영모드	Manual
측광모드(Metering)	Evaluative or Spot
감도(ISO)	100
이미지 품질향상기능	OFF
조리개값	f/8 or f/11(촬영중 조리개값 고정)
EV의 간격	1EV(각 노출값의½ 또는 2배)
색온도(WB)설정	데이라이트
촛점(Focusing)	Manual
이미지 흔들림 보상기능(IS)	OFF
Image Size(이미지기록화질)	2736 × 1824 이상
Color와 contrast 향상 기능	OFF
색수차보정	OFF
주변부 조도보상	OFF
고감도 ISO 노이즈 감소	OFF
하이라이트톤 우선	OFF
자동밝기 최적화	OFF
이미지 스타일	Standard
노이즈 감소기능	OFF
색공간의 설정	sRGB